Sida 2 av 2

Kontrollplan för komplementbyggnad
Enligt PBL och Boverkets nya byggregler

Fastighet: ___________________________
Diarienummer: _____________________
Byggherre: __________________________
Entreprenörer: ______________________


Kontrollpunkt 1: Placering 
Syfte:
Säkerställ att byggnaden placeras enligt bygglov och situationsplan. Kontroll genom inmätning mot tomtgränser och situationsplan. Dokumentera mått och eventuella avvikelser.
Kontroll mot: 
Bygglov, startbesked, 8 kap. PBL samt BFS 2024:13 (Boverkets föreskrifter om krav på tomter m.m.) 
Hur kontrollen utförs:
Säkerställ att byggnaden placeras enligt bygglov och situationsplan. Kontroll genom inmätning mot tomtgränser och situationsplan. Dokumentera mått och eventuella avvikelser. Kontrollera att fastigighetsgränsernas kvalitet är tillräklickt säkra. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Inmätningsprotokoll
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 2: Mått och utformning
Syfte:
Kontrollera byggnadens längd, bredd, byggnadshöjd, taklutning och utvändiga utformning mot beviljade ritningar. Mät och fotografera.
Kontroll mot: 
Bygglov, startbesked, beviljade ritningar samt 10 kap. 5 § PBL 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera byggnadens längd, bredd, byggnadshöjd, taklutning och utvändiga utformning mot beviljade ritningar. Mät och fotografera. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 3: Dimensionering av bärande konstruktion
Syfte:
Verifiera att konstruktionsritningar, dimensioneringsunderlag eller leverantörshandlingar finns. Kontrollera att underlaget är anpassat till byggnadens storlek, spännvidder och snölaster.
Kontroll mot: 
BFS 2024:6 (Boverkets föreskrifter om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.) 
Hur kontrollen utförs:
Verifiera att konstruktionsritningar, dimensioneringsunderlag eller leverantörshandlingar finns. Kontrollera att underlaget är anpassat till byggnadens storlek, spännvidder och snölaster. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Konstruktionshandlingar och dimensioneringskontroll
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 4: Grundläggning
Syfte:
Kontrollera schaktbotten, frostskydd, dränerande lager, armering och utförande mot konstruktionshandlingar. Dokumentera med fotografier före gjutning eller täckning.
Kontroll mot: 
BFS 2024:6 (Boverkets föreskrifter om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.) 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera schaktbotten, frostskydd, dränerande lager, armering och utförande mot konstruktionshandlingar. Dokumentera med fotografier före gjutning eller täckning. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 5: Bärande stomme/montage
Syfte:
Kontrollera dimensioner och placering på reglar, balkar, pelare, takstolar och infästningar mot konstruktionshandlingar.
Kontroll mot: 
BFS 2024:6 (Boverkets föreskrifter om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.) 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera dimensioner på reglar, balkar, pelare, takstolar och infästningar mot konstruktionshandlingar. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 6: Fuktskydd
Syfte:
Kontrollera att material skyddas mot nederbörd, att syllisolering och fuktskydd finns samt att konstruktionen kan torka ut.
Kontroll mot: 
BFS 2024:8 (Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall) 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera att material skyddas mot nederbörd, att syllisolering och fuktskydd finns samt att konstruktionen kan torka ut. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 7: Tak och avvattning
Syfte:
Kontrollera taktäckning, genomföringar, hängrännor, stuprör och att vatten leds bort från byggnaden.
Kontroll mot: 
BFS 2024:8 samt BFS 2024:13 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera taktäckning, genomföringar, hängrännor, stuprör och att vatten leds bort från byggnaden. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 9: Ventilation
Syfte:
Om ventilation ingår: kontrollera tillufts- och frånluftsöppningar, luftvägar och funktion genom provning.
Kontroll mot: 
BFS 2024:8 (Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall) 
Hur kontrollen utförs:
Om ventilation ingår: kontrollera tillufts- och frånluftsöppningar, luftvägar och funktion genom provning. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 10: Elinstallation
Syfte:
Om elinstallation ingår: kontrollera att registrerat elinstallationsföretag utfört arbetet och att intyg eller kontrollrapport finns.
Kontroll mot:
Elsäkerhetslagen (2016:732) och Elsäkerhetsförordningen (2017:218) 
Hur kontrollen utförs:
Om elinstallation ingår: kontrollera att registrerat elinstallationsföretag utfört arbetet och att intyg eller kontrollrapport finns. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 11: Brandspridning mellan byggnader
Syfte:
Kontrollera avstånd till närliggande byggnader samt eventuella brandtekniska skyddsåtgärder.
Kontroll mot: 
BFS 2024:7 (Boverkets föreskrifter om säkerhet i händelse av brand i byggnader) 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera avstånd till närliggande byggnader samt eventuella brandtekniska skyddsåtgärder. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 12: Utrymning
Syfte:
Kontrollera att dörrar och fönster som utgör utrymningsväg kan användas på avsett sätt.
Kontroll mot: 
BFS 2024:7 (Boverkets föreskrifter om säkerhet i händelse av brand i byggnader) 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera att dörrar och fönster som utgör utrymningsväg kan användas på avsett sätt. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 13: Dagvattenhantering
Syfte:
Kontrollera marklutningar, avledning från tak och att olägenheter för grannar eller byggnad inte uppstår.
Kontroll mot: 
BFS 2024:13 (Boverkets föreskrifter om krav på tomter m.m.) samt 8 kap. 9 § PBL 
Hur kontrollen utförs:
Kontrollera marklutningar, avledning från tak och att olägenheter för grannar eller byggnad inte uppstår. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________


Kontrollpunkt 14: Slutlig egenkontroll
Syfte:
Gå igenom samtliga kontrollpunkter, intyg och fotografier inför begäran om slutbesked.
Kontroll mot: 
Bygglov, startbesked, ritningar, bygghandlingar och kontrollplan.
Hur kontrollen utförs:
Gå igenom samtliga kontrollpunkter, intyg och fotografier inför begäran om slutbesked. Kontrollen ska dokumenteras genom mätning, visuell granskning, fotografier, intyg eller annan verifiering beroende på kontrollpunktens karaktär.
Dokumentation som bör sparas:
• Fotografier
• Ritningar
• Intyg och kontrollrapporter
• Leverantörsdokumentation
• Anteckningar från kontrollen
Datum: ____________________
Signatur: __________________
